Техспецификация Морозильная камера для плазмы крови F 401

Морозильник для хранения плазмы F 401 компании B Medical Systems предлагает заданную температуру до -41°C. Имея чистый объем 384 л и емкость для хранения 345 плазменных пакетов (350 мл), это идеальное решение для защиты вашей свежей замороженной плазмы с помощью передовой технологии охлаждения, разработанной в результате 40-летнего опыта в области медицинского охлаждения. Классифицированный как медицинский прибор Класса IIa и аккредитованный в соответствии со стандартами AABB, плазменный морозильник F 401 компании B Medical Systems построен из высококачественной нержавеющей стали с антибактериальным покрытием для лучшей долговечности и легкого гигиенического контроля. Он обеспечивает надежность, эффективность и безопасность при больших запасах Многофункциональная электроника для максимальной надежности -7" цветной сенсорный дисплей на уровне глаз -Механизм блокировки защищен кардридером и паролем -Аудиовизуальная сигнализация с дистанционной передачей в случае непредвиденных температурных экскурсий и перебоев в электроснабжении -Резервное питание от аккумулятора в течение мин. 48 часов -Совместимость с °B Подключенное универсальное программное обеспечение для удаленного мониторинга, записи и долгосрочного архивирования данных -USB-порт для удобного экспорта данных -Управление всеми настройками Оптимизированная конструкция для энергоэффективности -Интеллектуальная технология оттаивания для оптимизированных циклов оттаивания на основе дверных проемов -дверной прокладочный нагреватель -Обеспечивает существенную экономию с точки зрения углеродного следа и затрат на протяжении всего срока службы Улучшенная защита от замерзания для обеспечения безопасности образцов -Высокопроизводительный испаритель, предотвращающий образование льда -Автоматическое размораживание горячим газом -Изолированные внутренние двери выступают в качестве двойного барьера на пути потери холода при открывании двери

Применение

для плазмы крови

Конфигурация

вертикальная

Количество дверей

1 дверцы

Режим разморозки

с автоматической разморозкой

Другие характеристики

из нержавеющей стали, низкая температура

Емкость

384 l  
(101,44 gal)

Диапазон температур

МИН.: -41 °C  
(-41,8 °F)

МАКС.: -32 °C  
(-25,6 °F)